**斯曼峰 电动吸引器**

**LX-3**

****

**斯曼峰 电动吸引器 LX-3**

斯曼峰YB-LX-3电动流产吸引器，供医务人员对早期妊赈的孕妇施行人工流产吸引手术用，是妇科手术的理想设备。

**产品特点**

1. 选用大流量无油润滑真空泵作负压源，负压上升快，无油雾污染，压力系统不会产生正压；

2. 二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低、容量大。

3. 机器的运转和吸引压力的调节通过控制脚踏开关即可实现，临床手术操作更加方便；

4. 顶部一体式的器械盘供使用时放置手术器械包或其它物品；

5. 精心设计的手柄和脚轮使机器简洁大方，移动灵活、舒适

6. 储物箱内可放置电源线和脚踏开关，便于机器停用时收藏；

7. 整机外部均有圆弧光滑过度，易于清洁和保养。

****

**LX-3产品介绍**

斯曼峰电动吸引器LX-3 主要技术参数：

1.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)(I级负压）

2.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 

3.抽气速率：≥15L/min

4.贮液瓶：500ml×2（玻璃）

5.贮气瓶：2500ml×2（玻璃）

6.电源：AC220V 50Hz

7.输入功率：150VA

8.外包装尺寸：46.5cm×42.5cm×92cm

9.毛/净重：22.5kg/20kg

**上海斯曼峰**

****

**上海斯曼峰电动吸引器产品型号表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **斯曼峰产品列表** | | | |
| **分类** | | **型号** | **产品名称** |
| **高负压吸引器** | **推车型** | YB-DX23D | 电动吸引器 |
| YX932D | 电动吸引器 |
| **手提式** | YX932S | 手提式吸引器 |
| **立式** | YB-DX23B | 电动吸引器 |
| YB-MDX23 | 电动吸引器 |
| YX930D | 电动吸引器 |
| YX980D | 电动吸引器 |
| **吸痰器** | **成人** | SXT-1A | 手提式吸痰器 |
| SXT-5A | 手提式吸痰器 |
| **小儿** | RX-1A | 小儿吸痰器 |
| **洗胃机** | | DXW-2A | 全自动洗胃机 |
| DXW-A | 电动洗胃机 |
| **妇科吸引器** | | LX-3 | 电动流产吸引器 |
| LX840D | 妇科吸引器 |
| TX-1 | 脚踏吸引器 |
| **急救吸引器** | | JX820(蓄电池） | 便携式吸引器 |
| JX820D-1 | 便携式吸引器 |
| **低压吸引器** | | DYX-1A | 低压（羊水）吸引器 |
| DYX-2A | 低压吸引器 |
| DY-3 | 低压大流量吸引器 |
| Vts32 | 创伤持续引流吸引器 |
| **防褥疮床垫** | | YPD-2 | 防褥疮床垫 |

斯曼峰电动吸引器LX-3型 低噪音 双级负压控制

销售部电话：021-51601230 钱经理 13816458218

销售部地址：上海市静安区海宁路1399号金城大厦417室

**斯曼峰电动吸引器 LX-3型 保修服务承诺：**

斯曼峰电动吸引器 LX-3型自购买之日起一年以内由产品本身质量问题（非人为损坏）导致不能正常使用的，免费提供保修服务。超过免费保修时限，提供终身维修服务（仅收取材料成本费）。

我们向您保证您定购的斯曼峰电动吸引器 LX-3型为全新正品，产品保修卡、合格证齐全，所有产品均可享受全国联保服务。

全国联保，统一网上报修，在线24小时内响应。只需要您登录会员中心，在“产品售后”相应页面进行在线提交售后服务申请单，我们的工作人员会在24小时内和您确认并指导进行后续保修处理。

售后服务中心电话：021-51601230